<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-27.94" y1="-19.685" x2="27.92" y2="-19.685" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="-19.685" x2="27.92" y2="19.6725" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.92" y1="19.6725" x2="-27.94" y2="19.6725" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-27.94" y1="19.6725" x2="-27.94" y2="-19.685" width="0" layer="20"/>
<hole x="0" y="0" drill="3.5"/>
<text>N3CRT</text>
<text>COOL
CAP
MOD</text>
<text>v1.0</text>
<text>N3CRT.net/files/yccm/ for info</text>
</plain>
<libraries>
<library name="yeasu_cool_cap">
<packages>
<package name="EEUEE2V101">
</package>
<package name="1N5406RLG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,17/1,3">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="yeasu_cool_cap" package="EEUEE2V101" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="yeasu_cool_cap" package="EEUEE2V101" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="yeasu_cool_cap" package="EEUEE2V101" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="yeasu_cool_cap" package="EEUEE2V101" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="yeasu_cool_cap" package="1N5406RLG" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="yeasu_cool_cap" package="1N5406RLG" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="yeasu_cool_cap" package="1N5406RLG" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="yeasu_cool_cap" package="1N5406RLG" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RED" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GRN" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="GRN" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="P$2"/>
<contactref element="D4" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="RED" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="P$1"/>
<contactref element="D3" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D2" pad="P$1"/>
<contactref element="D4" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
